Rapport de séance (25/02/2019)

Nous avons d'abord commencé par rajouter d'autres ports pour pouvoir brancher tous les cables en utilisant le fer à souder.  
Par la suite pour pouvoir voir si notre programme du moteur pas à pas marche, nous avons réaliser tous les branchements et cela a bien fonctionné.



Après nous sommes partis au Fab Lab. Nous avons d'abord commencé par créer le premier support pour le moteur pas à pas en collant deux triangles l'un sur l'autre.



Ensuite on a procédé à la création de la pièce qui va permettre de coller la crémaillère à la pièce qui va débarasser la poussière.

